**Ausschreibungstext**



**Futterrohre**

***Faserzement***

**Futterrohr aus asbestfreiem Faserzement für den Einbau von Ringraumdichtungen**

Das Futterrohr mit glatter Innenwandung und mit geschlossenen, an der Außenwandung umlaufen-den, Radiusnuten liefern und bei den Rohbauarbeiten, vor dem Vergießen mit Beton, in der Position nach Zeichnungsangaben bündig einschalen und gegen Lageveränderung sichern.

Fabrikat:

DDL Futterrohr Faserzement

DDL GmbH, 73249 Wernau / N.

oder gleichwertig

Innendurchmesser des Futterrohres: DN/ID ….…..…...… mm

Einbaulänge des Futterrohres: L ….….…....… mm

Werkstoff: asbestfreiem Faserzement

Modell/Bezeichnung: Faserzement DN……..……

Anzahl der Futterrohre: Stck ………..…………..

Einzelpreis: ……………€ Gesamtpreis: ……………..€

