**Ausschreibungstext**

**Einsparten-Hauseinführung
für Gebäude mit Keller**

**S-HEF Einsparten-Bauherrenset für Gebäude mit Keller zur gas- und wasserdichten Wand-Abdichtung von Rohren und Kabeln.**

**S-HEF** Einsparten-Bauherrenset für Gebäude mit Keller, für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.

***Ausführung EDS GF 12 – 16***

für Telekommunikation, Glasfaserkabel (LWL)

**S-HEF EDS GF 12 – 16**

einseitig dichtend (eine Wandseite), Durchmesser 12 – 16 mm

+ Schmutzschutz (eine Wandseite), Durchmesser 12 – 16 mm

* keine Betonarbeiten
* keine Kernlochbohrungen
* keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen)
* keine Montagehilfen (Drehmomentschlüssel)
* schnelle, einfache Montage
* individuell für Kabel- und Rohr-Ø bis 40 mm vor Ort anpassbar
* Standard-Werkzeuge (Schlagbohrer, Rätsche, Messer)
* nachträgliche Aufrüstung zur Mehrsparten-Einführung möglich (waagerechte und/oder senkrechte Anordnung)
* gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
* radondicht

Prüfungen:

Gas- Wasserdruckdichtigkeit Werksprüfung DDL 07-1020

Radonsicherheit IFA 200326-12

Gas- Wasserdruckdichtigkeit Werksprüfung MFPA P5.1/20488

**Hersteller:**

**DDL GmbH**

**Borsigstraße 26 – 28**

**D- 73249 Wernau**

**vertrieb@ddl-dichttechnik.de**

**www.ddl-dichttechnik.de**

